55050 - PRESTO VOLTA sur plage
Robinet simple sur plage à détection (CE) sur plage. De type Presto VOLTA® réf. 55050 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation secteur par transformateur 230/7 Volt déporté dans boîtier étanche IP65.Régulateur de débit intégré (3 l/min).Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu. Avec flexible PEX et robinet d’arrêt filtre.

Ou

55050 - PRESTO VOLTA sur plage
Robinet simple sur plage à détection (CE) sur plage. De type Presto VOLTA® réf. 55050 ou techniquement équivalent.  
Comprenant :
- une cellule optoélectronique
- une alimentation secteur par transformateur 230/7 Volt déporté dans boîtier étanche IP65
- un régulateur de débit intégré (3 l/min)
- une sécurité antiblocage interdisant l'écoulement en continu
- avec flexible PEX et robinet d’arrêt filtre
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.